|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane minimalne parametry** | **TAK**  **(określić)** | **Oferowane parametry (opisać)** |
| **I.** | **NADWOZIE** |  |  |
| 1. | Typu „Wagon” w korze szary metalik, tapicerka półskóra |  |  |
| 2. | Masa całkowita pojazdu 2050kg |  |  |
| 3. | Rozstaw osi 2700 mm |  |  |
| 4. | Przystosowany do przewozu. 5 osób |  |  |
| 5. | Bagażnik o pojemności min 540l |  |  |
| 6. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane. |  |  |
| 7. | Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych |  |  |
| 8. | Szyby w tylnej części przedziału przyciemnione. |  |  |
| 9. | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem (2szt.)  z możliwością uruchamiania od wewnątrz z autoalarmem, |  |  |
| 10. | Riningi dachowe |  |  |
| 11. | Czujnik deszczu |  |  |
| 12. | Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku. |  |  |
| 13. | Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |  |
| 14. | Poduszka kolanowa kierowcy |  |  |
| 15. | Boczne kurtyny powietrzne |  |  |
| 16. | Zagłówki z regulacja wysokości i kata nachylenia |  |  |
| **II.** | **SILNIK** |  |  |
| 1. | Benzynowy o pojemności skokowej min 1990cm³ |  |  |
| 2. | 16- zaworowy z wielopunktowym wtryskiem i łańcuszkiem napędzającym mechanizm zaworów. |  |  |
| 3. | Moc silnika min 150 KM. 112kW 6000obr. |  |  |
| 4. | Moment obrotowy min. 180Nm przy 4000 obr/min. |  |  |
| 5. | Norma spalin Euro V |  |  |
| 6. | Pojemność zbiornika paliwa 60L |  |  |
| **III.** | **ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU** |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, 6 – biegowa + bieg wsteczny. |  |  |
| 2. | Napęd na koła przednie |  |  |
| 3. | VSC + ABS TRC BA |  |  |
| 4. | Tempomat |  |  |
| **IV.** | **ZAWIESZENIE** |  |  |
| 1. | Przednie - kolumny MacPersona.  Tylne – podwójny wahacz. |  |  |
| **V.** | **UKŁAD HAMULCOWY** |  |  |
| 1. | Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem. |  |  |
| 2. | Przód - hamulce tarczowe wentylowane. Tył – tarczowe pełne |  |  |
| 3. | Elektryczny hamulec postojowy |  |  |
| **V.** | **UKŁAD KIEROWNICZY** |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem. |  |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach. |  |  |
| 3. | Kierownica wielofunkcyjna |  |  |
| **VI.** | **OGRZEWANIE I WENTYLACJA** |  |  |
| 1. | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. |  |  |
| **VII.** | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA** |  |  |
| 1. | Lampy biksenonowe z systemem AFS |  |  |
| 2. | Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych |  |  |
| 3. | Światła stop typu LED |  |  |
| 4. | Spryskiwacze reflektorów i przednie lampy przeciwmgielne. |  |  |
| 5. | Podgrzewanie wycieraczek szyby przedniej |  |  |
| 6. | Elektrycznie regulowane fotele przednie. |  |  |
| **VIII.** | **ŁĄCZNOŚĆ** |  |  |
| 1**.** | CB radio zamontowane i podłączone do zasilania i anteny dachowej |  |  |
| **XIII.** | **WYPOSAŻENIE POJAZDU / WYMAGANIA DODATKOWE** |  |  |
| 1. | Komplet ogumienia zimowy- założony na felgi stalowe.  Komplet ogumienia letni – założony na felgi aluminiowe |  |  |
| 2. | System audio |  |  |
| 3. | Nawigacja z ekranem min 7” z polskim menu |  |  |
| 4. | Ubezpieczenie AC OC NW |  |  |
| 5. | Gwarancja  mechaniczna min 36 miesięcy na perforację min 144 miesiące Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji min 1 raz w roku |  |  |