*Załącznik Nr 2*

*do SIWZ*

**Parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia**

**wymagane przez Zamawiającego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | Opis |
| 1. | Rok produkcji 2012 |
| 2. | Rodzaj i moc silnika: silnik wysokoprężny o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 135KM |
| 3. | Rozstaw osi minimum 3000 mm |
| 4. | Norma spalania **Euro 5**  Maksymalne wartości emisji spalin wynikające z normy Euro 5:  tlenków azotu – 0,18 g/km  cząstek stałych – 0,005 g/km  węglowodorów – 0,05 g/km) |
| 5. | Skrzynia biegów: minimum 6 - biegowa (5+wsteczny) manualna |
| 6. | Ilość miejsc: 9 miejsc w kabinie (kierowca + 8 pasażerów) |
| 7. | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwość przewożenia osoby na wózku inwalidzkim) |
| 8. | Niezależne zawieszenie przednie i tylne |
| **Wyposażenie standardowe** | |
| 9. | Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia siedziska i wysokości |
| 10. | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 1 rzędu (poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji) |
| 11. | Drzwi boczne umożliwiające dostęp do 2 i 3 rzędu siedzeń lub przestrzeni bagażowej – przesuwne, prawa strona |
| 12. | Tylne drzwi z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem |
| 13. | Drugi i trzeci rząd siedzeń: wyjmowany, składany, umożliwiający zmianę funkcji pojazdu  z osobowego na dostawczy |
| 14. | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe |
| 15. | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 16. | ABS, ESP |
| 17. | Autoalarm |
| 18. | Immobiliser elektroniczny, włączany samoczynnie |
| 19. | Centralny zamek |
| 20. | Sterowanie zamkiem i autoalarmem z pilota |
| 21. | Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane |
| 22. | Sterowanie elektryczne bocznych szyb przednich |
| 23. | Zagłówki z regulacją wysokości |
| 24. | Pełno wymiarowe koło zapasowe |
| 25. | Fabryczne Radio CD/RDS |
| 26. | Klimatyzacja, z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy i w przestrzeni ładunkowej, ogrzewanie przestrzeni ładunkowej |
| 27. | Czujnik parkowania minimum w tylnym zderzaku |
| 28. | Całkowite fabryczne, przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne /atermiczne / rolety w strefie pasażerskiej |
| 29. | Wszystkie siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny, preferowany kolor: popiel |
| 30. | Fabryczne i pełne wyłożenie ścian bocznych i dachu całej przestrzeni pasażerskiej, preferowany kolor: popiel |
| 31. | Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, system regulowania nawiewu ciepłego powietrza na tył |
| 32. | Gaśnica, trójkąt, apteczka z wyposażeniem zgodnym z normą DIN 13164, narzędzia do wymiany kół, podnośnik |
| 33. | Uchwyty do mocowania ładunków w przestrzeni pasażerskiej |
| 34. | Oświetlenie kabiny pasażerskiej |
| 35. | Czujnik kontroli zamkniętych drzwi |
| 36. | Lakier metalik |
| 37. | Zderzaki, klamki i lusterka w kolorze nadwozia |
| 38. | Kolor nadwozia - preferowany srebrny metalik |
| **Wymagania dodatkowe** | |
| 39. | Gwarancja:  - 2 lata na usterki mechaniczne bez limitu kilometrów,  - 3 lata na lakier,  - 3 lata na akumulator,  - 12 lat na perforację nadwozia |
| 40. | 2 letni bezpłatny program Assistance |
| **Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku** | |
| 41. | Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie:  fotel 3 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rzędu |
| 42. | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |
| 43. | Schowek – pojemnik na pasy |
| 44. | Szyny mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu, atestowane |
| 45. | Komplet pasów do mocowania 1 wózka i zabezpieczenia osoby na wózku inwalidzkim, w tym biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim |
| 46. | Najazdy teleskopowe aluminiowe do wprowadzenia wózka inwalidzkiego, montowane od strony drzwi bocznych |
| 47. | Uchwyty ułatwiające wsiadanie do samochodu w kabinie od strony pasażera oraz w części pasażerskiej |
| 48. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych |

………………………, dnia ……..……2012r.

…………………..………………….………………

*podpis osoby (osób) uprawnionych*

*do reprezentowania Wykonawcy*

**\*) Wykonawca podaje parametry faktyczne lub wpisuje słowo tak/nie.**

Uwaga: parametry proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać minimalne wymagania

Zamawiającego.