*Załącznik Nr 1*

*do OFERTY*

**Parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry techniczne pojazdu** | **Wymagane przez Zamawiającego** | **Oferowane przez Wykonawcę\*)** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Minimalne parametry techniczne pojazdu** | | |
| Samochód fabrycznie nowy 9-osobowyprzystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | X | ……………………..……….  *(podać markę i model)* |
| Rok produkcji | 2012 |  |
| Rodzaj i moc silnika | silnik wysokoprężny o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 135KM |  |
| Rozstaw osi | Minimum 3000 mm |  |
| Norma spalania | **Euro 5**  Maksymalne wartości emisji spalin wynikające z normy Euro 5:  tlenków azotu - 0,18 g/km  cząstek stałych - 0,005 g/km  węglowodorów - 0,05 g/km) |  |
| Skrzynia biegów | Minimum  6 - biegowa (5+wsteczny) manualna |  |
| Ilość miejsc: | 9 miejsc w kabinie  (kierowca + 8 pasażerów) |  |
| Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych | Tak  (możliwość przewożenia osoby na wózku inwalidzkim) |  |
| Niezależne zawieszenie przednie i tylne | Tak |  |
| **Wyposażenie standardowe** | | |
| Fotel kierowcy | z regulacją przesuwu, pochylenia siedziska i wysokości |  |
| Poduszka powietrzna | kierowcy i pasażera 1 rzędu  (poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji) |  |
| Drzwi boczne | umożliwiające dostęp do 2 i 3 rzędu siedzeń lub przestrzeni bagażowej – przesuwne, prawa strona |  |
| Tylne drzwi | z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem |  |
| Drugi i trzeci rząd siedzeń: | wyjmowany, składany, umożliwiający  zmianę funkcji pojazdu  z osobowego na dostawczy |  |
| Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe | Tak |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |  |
| ABS, ESP | Tak |  |
| Autoalarm | Tak |  |
| Immobiliser | elektroniczny,  włączany samoczynnie |  |
| Centralny zamek | Tak |  |
| Sterowanie zamkiem i autoalarmem z pilota | Tak |  |
| Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane | Tak |  |
| Sterowanie elektryczne bocznych szyb przednich | Tak |  |
| Zagłówki z regulacją wysokości | Tak |  |
| Pełno wymiarowe koło zapasowe | Tak |  |
| Fabryczne Radio CD/RDS | Tak |  |
| Klimatyzacja, z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy i w przestrzeni ładunkowej, ogrzewanie przestrzeni ładunkowej | Tak |  |
| Czujnik parkowania minimum w tylnym zderzaku | Tak |  |
| Całkowite, fabryczne przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne /atermiczne / rolety w strefie pasażerskiej | Tak |  |
| Wszystkie siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny – preferowany kolor popiel | Tak |  |
| Fabryczne i pełne wyłożenie ścian bocznych i dachu całej przestrzeni pasażerskiej – preferowany kolor popiel | Tak |  |
| Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | system regulowania nawiewu ciepłego powietrza na tył |  |
| Gaśnica, trójkąt, apteczka z wyposażeniem zgodnym z normą DIN 13164, narzędzia do wymiany kół, podnośnik | Tak |  |
| Uchwyty do mocowania ładunków w przestrzeni pasażerskiej | Tak |  |
| Oświetlenie kabiny pasażerskiej | Tak |  |
| Czujnik kontroli zamkniętych drzwi | Tak |  |
| Lakier metalik | Tak |  |
| Zderzaki, klamki i lusterka w kolorze nadwozia. | Tak |  |
| Kolor nadwozia - preferowany srebrny metalik | Tak |  |
| **Wymagania dodatkowe** | | |
| Gwarancja | - 2 lata na usterki mechaniczne bez limitu kilometrów,  - 3 lata na lakier,  - 3 lata na akumulator,  - 12 lat na perforację nadwozia |  |
| 2 letni bezpłatny program Assistance | Tak |  |
| **Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku** | | |
| Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie:  fotel 3 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rzędu, | Tak |  |
| Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa | Tak |  |
| Schowek – pojemnik na pasy | Tak |  |
| Szyny mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu, atestowane | Tak |  |
| Komplet pasów do mocowania 1 wózka i zabezpieczenia osoby na wózku inwalidzkim, w tym biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim | Tak |  |
| Najazdy teleskopowe aluminiowe do wprowadzenia wózka inwalidzkiego, montowane od strony drzwi bocznych | Tak |  |
| Uchwyty ułatwiające wsiadanie do samochodu w kabinie od strony pasażera oraz w części pasażerskiej | Tak |  |
| Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych | Tak |  |

………………………, dnia ……..……2012r.

…………………..………………….………………

*podpis osoby (osób) uprawnionych*

*do reprezentowania Wykonawcy*

**\*) Wykonawca podaje parametry faktyczne lub wpisuje słowo tak/nie.**

Uwaga: parametry proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać minimalne wymagania

Zamawiającego.